FAST
化学品安全说明书（SDS）
水性聚氨酯树脂（聚碳） | RU-6720
依据原 FAST SDS 内容重新排版；技术内容以 2026-08-08 修订源文件为依据。
	依据
	GB/T 17519-2013

	版本
	2.05

	编制日期
	15.10.2008

	修订日期
	08.08.2026


第1部分  化学品及企业标识
	产品名称
	水性聚氨酯树脂（聚碳）

	产品编码
	RU-6720

	供应商
	上海富可耐实业有限公司

	地址
	上海市闵行区古美路1471号418室

	电话
	+86-021-34223449

	传真
	+86-021-34222147

	应急电话
	+86-021-54802120

	邮箱
	fastph@163.com


第2部分  危险性概述
	最重要危害效应
	无

	健康危害效应
	未见任何不良反应记载。

	环境影响
	可自然降解，未见任何不良反应记载。

	物理性及化学性危害
	接触过量会有不适，不产生化学性危害。

	主要症状
	吸入：一般无不良反应。接触：过量会有不适。眼睛：进入会发炎。食入：胃有不适感。

	物品危害分类
	视作一般化学品。




第3部分  成分/组成信息
	混合物
	是

	物理形态
	无泡沫-乳液

	主要用途
	皮革涂饰乳液


	化学成分
	百分比
	CAS号码

	聚氨酯树脂
	28%-32%
	51852-81-4

	H2O
	70%-74%
	7732-18-5


第4部分  急救措施
	吸入
	若发生危害效应，将患者移至新鲜空气处。

	皮肤接触
	以水缓慢冲洗受污染部位；如果刺激感持续，反复冲洗。

	眼睛接触
	立即将眼皮撑开，以流动的水缓慢冲洗污染的眼睛15分钟以上；可能情况下使用生理食盐水冲洗，且冲洗不要间断；如果刺激持续，反复冲洗。

	食入
	若患者即将丧失意识或已失去意识，不可经口喂食任何东西。若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。给患者饮用大量水，以稀释胃中的化学物品。若有牛奶，可于喝水后再给予牛奶。若患者自发性呕吐，让其身体前倾以降低吸入的危险，并让其漱口及反复给水。

	最重要症状及危害效应
	吞食有害。

	如有不适
	立即就医。

	对急救人员之防护
	不重要。

	对医师之提示
	采取适当之医疗措施。




第5部分  消防措施
	适用灭火剂
	化学干粉、二氧化碳、水雾、泡沫。大火时建议使用泡沫或水雾喷洒进行灭火。

	特殊灭火程序
	安全情况下将容器搬离火场，避免容器可能会破裂、爆炸。喷水来冷却暴露在火场的贮槽或容器。隔离未着火物质且保护人员。用水雾大量喷洒。未戴防护设备的人员不可进入。

	消防人员之特殊防护设备
	消防人员必须穿戴空气呼吸器、消防衣及防护手套。


第6部分  泄漏应急处理
	个人应注意事项
	宜佩戴安全眼镜及橡胶手套。隔离危害区域，禁止非相关人员进入，直至外溢区完全清理干净为止。

	清理方法
	不要触摸外泄物，并防止其流入排水沟。保持泄漏区通风。小量泄漏：用砂或其他不燃物质吸附，并将该吸收的物质放置于适当的容器作废弃物处理。大量泄漏：筑堤围堵后以废物处理。




第7部分  操作处置与储存
	安全操作
	使用合适的防护服。工人吃喝和吸烟前应洗手洗脸。禁止接触眼睛或者皮肤。

	储存
	存储在原容器中，防止阳光照射，放在干燥、阴凉和通风良好处。存储温度宜5℃-40℃。保持容器盖紧和密封，禁止存放在无标识的容器中。存储在原容器中或者相容材料制造的认可的其他容器，不用时保持密封，延长使用时间。


第8部分  接触控制和个体防护
	职业暴露控制
	无特殊通风要求。工程控制方法，遵照优良的工业卫生和安全惯例管理。工作后或者间歇经常洗手。

	眼睛防护
	若有可能发生液体飞溅或接触眼睛，建议佩戴护目镜或面罩。

	手防护
	根据良好的工业习惯，建议佩戴橡皮手套。接触手后立即清洗。

	呼吸防护
	作业人员佩戴防尘口罩。若空气中浓度高，进行气味防护是必须的，请使用合适的符合规范的密闭空气过滤式呼吸器。过滤器的选择必须基于已知的或预期的暴露限值、产品的危害性和选择的呼吸器的安全工作限值。

	身体防护
	穿普通的工作服。接触皮肤后立即清洗。

	卫生措施
	避免接触眼睛。休息之前和操作过产品后立即洗手。污染的工作服使用前应清洗。确保紧急洗眼器和安全淋浴装置靠近操作现场。




第9部分  理化特性
	外观状态
	液体

	pH值
	7.0-9.5

	气味
	极低气味

	测试方法
	□开杯  ■闭杯

	沸点/沸点范围
	-

	易燃性（固体，气体）
	不可燃

	分解温度
	-

	爆炸界限
	-

	挥发速率
	-

	溶解度
	可溶于水


第10部分  稳定性和反应性
	稳定性
	产品稳定。

	禁配物
	禁与油性类及不相容物质共同使用。

	避免接触的条件
	极端的温度。

	聚合危害
	不会发生。

	分解产物
	正确存储与操作时无有害分解产物。


第11部分  毒理学资料
	毒理学资料
	此产品还不具备实验数据，但它已被Preparations Directive评估并对其有毒危险性进行分类。详细参考第3部分，包括相关的危险和安全提示。

	急性毒性
	－

	刺激性
	－




第12部分  生态学资料
	环境影响
	倾倒废弃物需告知相关当局；若污染水源或季节性干的小溪，必须立即告知海洋保护组织。


第13部分  废弃处置
	残余废料
	检查再利用的可能性，产品残余按当地规定处理。空容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。这些材料及其容器必须以安全的方式废弃处理。

	受污染包装
	空容器应送到批准的废弃物处理场所去再生或者处理。容器内可能残留产品，所以即使空容器也需要注意标签警示。


第14部分  运输信息
	运输危害分类
	非危险货运

	运输方式
	海运、陆运、铁路

	包装情况
	大口塑料桶包装

	特殊运送方法及注意事项
	非危险货物。保持干燥，避免阳光直射，远离强酸、强碱。


第15部分  法规信息
	使用限制
	严禁用于食品及饲料加工。

	法规信息
	化学危险物品安全管理条例；化学危险物品安全管理条例实施细则；工作场所安全使用化学品规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；危险化学品目录（2015）：未列入；易制爆危险化学品名录（2017）：未列入。




第16部分  其他信息
	参考文献
	1. 作业场所化学品安全管理
2. 新编危险物品安全手册
3. 危险化学品安全技术全书
4. 危险化学品登记注册管理规定

	修改说明
	根据化学品安全技术说明书编写规定（GB/T 17519-2013；Q/YM2-2006 对前版 MSDS）修订。编写此份资料所提供的信息并非产品指标，它对特定性质不作担保。

	其他信息
	本安全数据表所记载的数据仅能用于提升本产品安全使用的水平，它基于目前本公司确实的最佳知识及经验。各项数据仅供参考，用户请自行判断其可用性。当不依据正常使用状况或在失控之条件下使用本产品时，本公司对本产品所导致之损害不负其责。
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